|  |  |
| --- | --- |
| نام محصول | اپتیکال برایتنر |
| گرید | OB-1 |
| واحد اندازه گیری | کیلوگرم |
| عنوان انگلیسی | Optical Brightener |
| تولیدکننده | چین |
| نوع بسته بندی | بشکه 25کیلوگرمی |
| شکل شیمیایی | پودرسبزمایل به فسفری |

**اپتیکال برایتنر(OB-1)**

****

**توضیحات**

 بهترین عامل سفیدکننده فیبر پلیمر است وبه طور گسترده در مواد پلاستیکی مانند

 استفاده می شود. PVC, PA, EVA, HIPS, ABS, PS, PP

**OB-1 ویژگی ها:**

* سفیدی بسیار درخشان همراه با سایه خنثی یا آبی ایجاد میکند به علت ویژگی سفیدکنندگی منحصر به فرد ومقاومت در برابر دما وآسیب پذیری کم مورد استفاده قرار می گیرد.
* بهبودظاهرمحصولات تولید شده با مواد بازیافتی دوز مصرفی پایین ومقاومت حرارتی بالا
* سفیدکنندگی وبراق کنندگی
* کاهش رنگ زرد در پلیمر

**کاربرد ها:**

* روشن سازی کاغذ
* نساجی سفید
* فیبر سفید
* مواد شوینده و ماسه
* مستربچ وکامپاند

ایمنی:

این ماده در برخورد با پوست باعث بیماری ها و عوارض آلرژیک شود.

**مصرف کنندگان:**

* بیشتر صنایع لوله و اتصالات PVCوپروفیل PVC
* وهمچنین تولید کنندگان مستربچ وکامپاند
* تولید کنندگان چرم مصنوعی